
**EXCLUSIV**


Vnitřní i vnější parapet z litého mramoru s nosem 3,2 cm.

**DEKORY:**

**310**


****


**318**

**318M**

**391**

**391M**

**332M**

**330**

**TECHNICKÉ INFORMACE:**

**Materiál**


**80% mramorové moučky, 20% polyesterová pryskyřice, barvivo**

Vlastnosti

* odolnost v tlaku do 104 N/mm2
* odolnost proti ohybu 34N/mm2
* tepelná odolnost od -40°C do 80°C
* nasákavost pod 0,23 váhového procenta
* objemová hmotnost 2082 kg/m3
* **koeficient tepelné prostupnosti 0,373 W/mK**

Míry

* délka do 360 cm
* šířka do 70 cm
* **tloušťka 1,7 cm**

**NÁKRES:**